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I. [bookmark: _Toc390866989]Filière préconisée installée : 

Fosse toutes eaux de 4 000 litres avec préfiltre intégré, suivie d’un filtre à sable vertical drainé de 96m².


II. [bookmark: _Toc390866990]Plan de récolement
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III. [bookmark: _Toc390866991]Fiche technique des matériaux utilisés 
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IV. [bookmark: _Toc390866992]Bon de livraison
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V. [bookmark: _Toc390866993]Bons de pesée des différentes graves
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VI. [bookmark: _Toc390866994]Courbe granulométrique et teneur en CaC03 du sable filtrant 
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VII. [bookmark: _Toc390866995]Conseils d’utilisation 

· Votre fosse est conçue pour recevoir les eaux usées provenant de votre habitation. Les eaux pluviales quant à elles ne doivent jamais être raccordées au dispositif d’assainissement. 

· Les interruptions d’alimentation de la fosse n’ont pas d’incidence majeure sur son fonctionnement.
· Le rejet de produits d’entretien de la maison  (détergents, eau de javel …) correspondant à une utilisation habituelle ne perturbe pas le fonctionnement de l’installation.
· Le déversement important des produits suivants sont proscrits : 
· Les liquides corrosifs : acide, soude, white spirit…
· Les huiles qu’elles soient de friture, de vidange, …
· Les peintures
· Les médicaments : sirop, comprimés,…



VIII. Conseils d’entretien
L’installation doit être vérifiée et entretenue régulièrement de manière à assurer le bon état des installations et des ouvrages ainsi que le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif de traitement.

A. La fosse toutes eaux 
La périodicité de vidange de la fosse doit être adaptée en fonction de la hauteur des boues qui ne doivent pas dépasser 50% de volume.
Lors de chaque vidange, l’entreprise doit fournir au propriétaire (ou à l’usager) un certificat de vidange. Vous devez conserver l’original de ce document.
B. Le pré-filtre
Il est conseillé d’effectuer un contrôle visuel tous les six mois afin de vérifier qu’il n’apparaît pas de dépôts importants sur les matériaux filtrants. Le cas échéant, la masse filtrante doit être nettoyée au jet (hors de la fosse), ou changée si nécessaire.

C. Le bac à graisse
Il conseiller de vérifier régulièrement (tous les trimestres) le volume des dépôts, l’absence d’odeur et le non-colmatage des canalisations.

D. Regards 
· Regard de répartition : vérifier tous les six mois que l’eau issue de la fosse  est bien répartie dans chacun des drains. Retirer les éventuels dépôts (graisses, mousses, algues) sans les pousser dans les drains (risque de colmatage)
· Regards de bouclage : S’assurer de l’absence d’eau tous les six mois. Dans le cas contraire cela signifie que le dispositif est colmaté. 


IX. Conseils de maintenance 
· Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Ils ne doivent pas être situés sur des aires de stationnement, de plantation ou de stockage.
· Vérifier et entretenir les installations aussi souvent que nécessaire de manière à assurer :
· Le bon état du dispositif
· Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif de traitement 
· L’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse  
X. [bookmark: _Toc390866996]Assurance décennale 
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CONTRAT D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

CAP 2000
Attestation d'assurance 2014

Valable 4 compter du 01/81/2014 jusqu'au 31/12/2014
La SMABTP certifie que le sociélaire désigné ci-dessus est titulaire d’'un contrat d'assurance professionnelie

CAP 2000, numéro 1247000/001 299345, souscrit fe 01/09/2007, garantissant ses activités professionneiles
suivantes

= VRO PRIVATIFS
» ASSAINISSEMENT AUTONOME

« Travaux de gévie agricole

» Travaux de voiries ef réseaux divers
» Terrassement
» Démolition

« Activités de batiment relevant des qualifications QUALIBAT 2111, 2311, 2451, 3101 et 3111 a titre
accessoire et pour moins de 20 % du CA giobal.
pour les risques ci-aprés

{Responsabilité en

Ce contrat garantit

- du fait de ses activités professionnelies mentionnées ci-avant,
- pour une participation & des opérations de construction d'un ouvrage

» soumis & Fobligation d'assurance dont le coft total prévisionnel de construction hors laxes (travaux et
honaraires comprls), déclaré par e maitre dlouvrage, nest pas supérieur & 26 000 000 €. Au-dela de ce
montant, te sociétaire doit nous décfarer le chantier concemé et souscrire, auprés de la SMABTP, un avenant
dadaptation de garantie. A défaut, il sera fait application dne régle proportionnefle seton tartice L. 121-5 du
Code des assurances ;

« non soumis & fobligation dassurance dont fe colit total prévisionnel de construction hors taxes (honoraires
compris mais éléments d'équipement techniques spéciaux exclus), déclaré par le maftre d'ouvrage, West pas
supérieur 4 6 000 000 € en France métropolitaine/DOM. Au-deld de ce montant, le sociétaire doit nous
déctarer te chantier concemné et soustrire, auprés de la SMABTP, un avenant d'adaptation de garantie. A
défaut, les garanties du contrat ne S'appligueront pas ;

- pour des travaux de construction traditionnels, c'est-a-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de
constructian éprouvés de tongus date,

- pour des travaux de construciion répondant 4 une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou & des régles
professionnelles acceptées par la C2P (1),

- pour des pracédés ou produits faisant I'objet au jaur de la passation du marché |

(Camoson
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N° ontrat 12570004001 2993451000
W SIREN £ 452698418

La présente attestation ne peut engager la SMABTP au-deld des clauses et conditions du contrat précité
auquel ehe se référe,

Fait 2 Paris, le 15/04/2014 Le Directeur général

Frcasen
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