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                                                                     ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : SCB 26
	Date du contrôle : 15-10-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 14/05/2014

	Habitation



	Adresse : 5  Route des Champs Vaudrey  
    VILLARNAUD
58220 SAINTE COLOMBE DES BOIS 

Référence cadastrale de l'habitation : AC 47

	Propriétaire
	Monsieur et Madame OVERDEVEST Elisabetta et Kees

Adresse : 5      Route des Champs Vaudrey VILLARNAUD
58220 SAINTE COLOMBE DES BOIS  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 11924 m²
	

	· Surface disponible ANC : 150 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Avis de conformité des travaux, étude de définition de filière aquatiris
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☑ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Fossé 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le prétraitement : Fosse septique
	Volume en m³
	1 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Oui

	Type d'eaux usées
	Eaux vannes

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Non

	Le tampon est-il verrouillé ?
	?

	Précision sur le verrouillage du tampon ?
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Non

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	?

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	?

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	?

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	125 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Non

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le filtre planté
	Numéro d'agrément
	2011-022

	Dénomination commerciale
	JARDI-ASSAINISSEMENT FV

	Capacité maximale de traitement en EH
	4 eH

	Nombre de bassins
	2

	Surface en m²
	8 m²

	Profondeur en m
	 m

	Fonctionnement possible par intermittence ?
	

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	Bon écoulement en amont de la filière ?
	Oui

	Dégradations constatées ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Dysfonctionnement observés ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Les bassins d'épuration sont-ils suffisamment entretenus ?
	Oui

	Si non, préciser :
	

	Y a-t-il une gêne pour le voisinage ?
	Non

	Commentaires :
	

	Y a-t-il une alimentation alternée sur le premier bassin ?
	Oui

	L'écoulement est-il satisfaisant entre les 2 bassins ?
	Oui

	Y a-t-il une rétention de matière en amont de la filière de traitement ?
	Non

	Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grilles de maillage...) ?
	Non

	Si non, préciser :
	pas de grilles posées lors des travaux, pas rendues obligatoire en 2014

	La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité ?
	Nul

	Si oui, lesquels et pourquoi ?
	

	La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ?
	Nul

	Si oui, lequel et pourquoi ?
	

	Commentaires sur impact(s) et risque(s) :
	




Le regard de répartition
	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	Non
	Non

	Non
	Non

	Non
	Non

	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	ce regard permet la permutation des eaux usées sur les filtres plantés
	ce regard permet la permutation des eaux usées sur les filtres plantés




Le regard de visite
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente t'il des signes d'altération ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire sur le regard de visite
	ce regard reçoit le trop plein de la fosse septique et une partie des eaux pluviales




Le rejet 
	Type de rejet
	infiltration sur la parcelle

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Zone d'épandage non plantée

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Traités

	Préciser :
	Eaux ménagères traitées

	Ouvrage de rejet accessible ?
	Oui

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	Oui

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	Non

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	Non

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	Non

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	



 
Le rejet 
	Type de rejet 
	Fossé communal 

	Lieu de rejet prévu ou actuel 
	Fossé routier 

	Nature des eaux rejetées 
	Eaux prétraitées 

	Commentaire 
	 

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? 
	Oui 

	Si oui, s'agit-il d'effluents ? 
	Prétraités 

	Préciser : 
	Eaux vannes prétraitées 

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : 
	Non visible 

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? 
	Non 

	Rejet 
	 

	Commentaires : 
	 

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? 
	Non 

	Si oui, s'agit-il d'effluents : 
	 

	Préciser : 
	 

	Ouvrage de rejet accessible ? 
	 

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? 
	 

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? 
	 

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale? 
	 

	Si non, nature de l'ouvrage? 
	 

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	 

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : 
	 

	Rejet 
	 

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? 
	 

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? 
	 

	Présence d'odeurs ? 
	 

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : 
	 


 


Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Mettre en place un prétraitement suivi d'un traitement pour les eaux vannes.
Lors des travaux en 2014, il était prévu de créer des toilettes sèches avec une aire de compostage, ce projet n'a pas été réalisé.
Il sera probablement possible de modifier les filtres plantés existants pour raccorder les eaux vannes sur le système déjà mis en place.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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