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Informations générales 	Dossier numéro : C974
	Date du contrôle : 19-03-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 2008 et fosse remplacée en 2013

	Habitation



	Adresse :   33, chemin de Longue Epine  
   
58200 58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : AH 571

	Propriétaire
	Madame MALLET Josette
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse :       33, chemin de Longue Epine
58200 COSNE COURS SUR LOIRE  France

 :  
 : josette.mallet.borderieux@orange.fr



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 4
Nombre de pièces principales : 
	Nombre d'occupants : 
Nombre équivalent habitant : 



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 3000 m²
	

	· Surface disponible ANC : 50 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : facture travaux de 2008 par entreprise Bailly
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☐ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☑ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation : dans l'habitation   
	☑ OUI ☐ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 

En cas d’absence : Mise en place d’une installation conforme selon la réglementation en vigueur dans les meilleurs délais

	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 

Travaux nécessaires pour supprimer les risques et/ou les dangers dans un délai de 4 ans :
(1) Supprimer le « trop plein » 
(2) Assurer le traitement des eaux usées, conformément à la réglementation en vigueur, par une filière adaptée à la nature du sol, aux caractéristiques de la parcelle et dimensionnée en fonction de la capacité d’accueil de l’habitation,
Mettre en place une installation de traitement des eaux usées réglementaire  
(3) Remplacer le couvercle
(4) Sécuriser le couvercle

	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 

Travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’installation, à réaliser au plus tard dans un délai de 1 an en cas de vente :
S’assurer que le volume actuel de la fosse toutes eaux est conforme à la réglementation en vigueur, 
S’assurer que le volume actuel du bac à graisse est conforme à la réglementation en vigueur, 
Rendre accessible et ou dégager les tés et ou regards ;	
Assurer le traitement des eaux usées prétraitées, conformément à la réglementation en vigueur, par une filière adaptée à la nature du sol, aux caractéristiques de la parcelle et dimensionnée en fonction de la capacité d’accueil de l’habitation,
Mettre en place un système d’évacuation des eaux traitées réglementaire (le cas échéant avec autorisation du gestionnaire de réseau)   
Supprimer le trop-plein

Rappel : Un examen préalable de la conception est obligatoire pour toute intervention significative sur les ouvrages (ex : création d'une tranchée ou d'un nouveau dispositif de traitement secondaire).

	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 

Recommandations de travaux pour améliorer le fonctionnement :
Vidange à réaliser par un vidangeur agréé	
Mettre en place une ventilation primaire et secondaire d’un diamètre 100mm
Mettre en place une ventilation primaire d’un diamètre 100mm
Mettre en place une ventilation secondaire d’un diamètre 100mm	
Rendre accessible et ou dégager les tés et ou regards ;	

Prochain contrôle prévu dans : 6-7 ans




	[bookmark: _GoBack]Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 

Contrôle réalisé par : Aurélie GRIGNAC




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
	






Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain – 4 Place Georges Clemenceau – BP70 – 58203 COSNE SUR LOIRE Cedex
Tel : 03.86.28.92.92 / Fax : 03.86.28.92.93
Page 4/4

image1.png
Communauté de Communes
Loire, Vignobles et Nohain

——————





