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Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_1282
	Date du contrôle : Invalid date
	Date de réalisation de la filière ANC : Fevrier 1986

	Habitation



	Adresse : 14  14 Rue de la Croix aux Ormes Congy  
   
58150 58150 SAINT ANDELAIN 

Référence cadastrale de l'habitation : BL 73

	Propriétaire
	M. GAZZA Albert
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 15      Route de marcė
[bookmark: _GoBack]58180 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 4
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1087 m²
	

	· Surface disponible ANC : 500 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Plan de masse, facture, demande de travaux
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui

	
Matériaux
Béton
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes

	
Commentaire
Présence de corrosion
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Non

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Oui

	
	
Si oui, préciser :
Corrosion

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? ?

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Oui

	
	
Vidange(s) effectuée(s) Non

	 
	 

	
Bac à Graisse
	


	
Volume en L 250
	
Tampon du bac à graisse accessible ? Oui

	
Commentaire
Absence de paroi en entrée de  bac degraisseur
	
Le volume est-il adapté à son utilisation ? Oui

	
Type d'eaux usées collectées ou à collecter
Eaux ménagères
	
Le bac présente-t-il des signes d'altération ? Oui

	
Type de matériau de remplissage
Béton
	
Si oui, préciser :
Corrosion

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? Oui

	
	
Vidange(s) effectuées ? Non

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm 40
	
La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non

	
Type de ventilation
Ventilation secondaire
	
Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? Non

	
	
Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Oui

	 
	 

	
Araignée
	


	
Longueur en m 40
	
Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Oui

	
Largeur en m / ml 0
	
Si oui, préciser :
40 ml

	
Surface en m² 0
	
Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation Oui

	
Profondeur en m
0.45
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? Non

	
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? Oui

	
	
Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? Oui

	
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non

	
	
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Oui

	
	
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
Filière non adaptée au type de sol (argile)

	 
	 

	
Regard de visite
	


	
Commentaire sur le regard de visite
Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain, les eaux pretraitėes de la fosse et du bac degraisseur
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente t'il des signes d'altération ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Regard de visite
	


	
Commentaire sur le regard de visite
Pompe de relevage
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente t'il des signes d'altération ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? ?

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
Puisard
	
Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? Non

	
Lieu de rejet prévu ou actuel
Infiltration sur la parcelle
	
Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? Oui

	
Nature des eaux rejetées
Eaux traitées
	
Si oui, s'agit-il d'effluents :
Traités

	
Commentaire
Via une pompe de relevage
	
Ouvrage de rejet accessible ? Oui

	
	
Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? ?

	
	
Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? Non

	
	
Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? Non

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☑ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☐ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☑ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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