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Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22386
	Date du contrôle : 02-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 10  La Garenne  
   
58150 58150 SUILLY LA TOUR 

Référence cadastrale de l'habitation : ZM 130

	Propriétaire
	Monsieur RENARD Jean Luc
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse :       Sente de la croix aux compagnons
[bookmark: _GoBack]93350 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 5
Nombre de pièces principales : 6
	Nombre d'occupants : 
Nombre équivalent habitant : 6



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2200 m²
	

	· Surface disponible ANC : 150 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
Ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain du bas.
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui

	
Marque -
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes

	
Matériaux
Béton
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Non

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? ?

	
	
Vidange(s) effectuée(s) -

	
	
Commentaires sur le prétraitement -

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm 80
	
La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non

	
Commentaire -
	
Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? -

	
Type de ventilation -
	
Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non

	
Equipements -
	
Commentaires sur la ventilation : -

	 
	 

	
Regard de visite
	


	
Commentaire sur le regard de visite
Ce regard reçoit le trop plein du regard de la salle de bain et les eaux ménagères de la salle de bain de l'étage.
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente t'il des signes d'altération ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Regard de visite
	


	
Commentaire sur le regard de visite
Ce regard reçoit le trop plein de la fosse septique et le trop plein du regard de visite n°2.
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente t'il des signes d'altération ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
Puisard
	
Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? Non

	
Lieu de rejet prévu ou actuel -
	
Si oui, s'agit-il d'effluents ? -

	
Nature des eaux rejetées -
	
Préciser : -

	
Commentaire -
	
Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : -

	
Type de matériau -
	
En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? -

	
Profondeur -
	
Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : -

	
Dimensionnement -
	
Commentaires : -

	
	
Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? Oui

	
	
Si oui, s'agit-il d'effluents :
Brut + Prétraités

	
	
Préciser :
Eaux ménagères brutes et eaux vannes prétraitées

	
	
Ouvrage de rejet accessible ? Oui

	
	
Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? ?

	
	
Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? Non

	
	
Si oui, existe-t-il une autorisation communale? Non

	
	
Si non, nature de l'ouvrage? -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : -

	
	
Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? Non

	
	
L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
Puisard

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☑ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Prévoir une installation complète respectant les caractéristiques du sol et de l'habitation

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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