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Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22389
	Date du contrôle : 14-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 2009

	Habitation



	Adresse : 12  ROUTE DES GAUDRYS  
   
58200 58200 COSNE COURS SUR LOIRE VILLECHAUD

Référence cadastrale de l'habitation :  

	Propriétaire
	Monsieur COLLINET Jean Paul
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 12      ROUTE DES GAUDRYS
[bookmark: _GoBack]58200 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 5
Nombre de pièces principales : 6
	Nombre d'occupants : 3
Nombre équivalent habitant : 6



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle :  m²
	

	· Surface disponible ANC : 200 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Fossé 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
Ce regard reçoit l'ensemble des eaux usées de l'habitation
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Fosse toutes eaux
	


	
Volume en m³ 6
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Non

	
Marque -
	
Type d'eaux usées
TOUTES EAUX

	
Matériaux
Polyéthylène
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Non

	
	
Vidange(s) effectuée(s) Oui

	
	
Commentaires sur le prétraitement -

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm 100
	
La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Oui

	
Commentaire -
	
Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? Oui

	
Type de ventilation
Ventilation secondaire
	
Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Oui

	
Equipements
Extracteur statique
	
Commentaires sur la ventilation : -

	 
	 

	
Filtre à Sable vertical non drainé
	


	
Longueur en m / ml 7
	
Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Oui

	
Largeur en m 5
	
Si oui, préciser :
35 m²

	
Surface en m² 35
	
Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation Oui

	
Profondeur en m
1.10
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? Oui

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non

	
Commentaire -
	
Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? -

	
Type -
	
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Oui

	
	
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
stagnation d'eau dans les regards du filtre, début de saturation

	
	
Commentaires sur le traitement -

	 
	 

	
Regard de répartition
	


	
Commentaire -
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
L'écoulement des effluents est-il correct ? Oui

	
	
Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) Oui

	 
	 

	
Regard de bouclage
	


	
Commentaire -
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	 
	 

	
Poste de relevage
	


	
Implantation
Avant la fosse toutes eaux
	
Le poste de relevage est-il posé convenablement ? Oui

	
Matériau :
Polyéthylène
	
La ventilation de la bâche est-elle assurée ? Non

	
Volume bachée en litre -
	
Le dispositif de brise-flux a-t-il été installé ? Oui

	
Volume en litre -
	
Vérification du branchement électrique ? Oui

	
Emplacement du poste de relevage
avant le prétraitement
	
Année de pose de la pompe :
2009

	
Présence d'une ventilation ? -
	
Quel est son état de fonctionnement ? bon

	
Présence d'une alarme ? -
	
Commentaires : -

	
Commentaire -
	

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : Surveiller la saturation du filtre en vérifier le niveau d'eau dans le regard de bouclage du filtre


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Lors du contrôle, nous avons constaté la présence d'eau dans les regards du filtre à sable, cela peut faire penser à un début de saturation du filtre, l'acquéreur devra surveiller l'avancement en regardant régulièrement le niveau d'eau dans les regards.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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