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CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX
                                                                     D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Informations générales 	Dossier numéro : 607 
	Date du contrôle : 07-11-2018
Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : SARL ST PERE TP
Observations : 

	Service de contrôle : Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain
4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire
 : 03 86 39 39 43

	Habitation



	Adresse : 5  rue des tuileries            
58350 COLMERY 
LES BOUGAUDERIES D EN HAUT
Référence cadastrale de l'habitation : G 552
Référence cadastrale de la filière : G 552

	Propriétaire
	Madame SEGUIN Jacqueline
Complément de nom ou conjoint : 

	
	Adresse : 5      rue des tuileries
58350 COLMERY   France
 :  
 : 

	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	Madame SEGUIN Jacqueline
 :  
 : 
Remarque : 


    
Nature du projet 
	☑ Construction neuve	
	☐ Réhabilitation de l’existant

	Date de début des travaux 
Date de fin des travaux
	28-10-2018
07-11-2018



Caractéristiques de l’habitation
	Année de construction du logement  
Type d’habitation 
Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation)  
Nombre de chambre(s)
Nombre de pièce(s) principale(s) 
Nombre d'occupant(s)  
Nombre Equivalent Habitant 
Nombre de logement(s)
	 
Principale 
   
3
4
2
4 EH
1

	Commentaires : 



Contrôle et implantation 
	Passage en cours de réalisation   
Prétraitement
Traitement  
	☐ 
☐ En cours de réalisation ☑ Terminé 
☐ En cours de réalisation ☑ Terminé

	Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? 

	Prétraitement 
	☑ OUI ☐ NON

	Traitement 
	☑ OUI ☐ NON

	Evacuation (filières drainées)
	☑ OUI ☐ NON

	Respect des distances minimales du dispositif de traitement ?

	> 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ?
> 5 m d’une habitation
> 3 m d’un arbre
> 3 m des limites de propriétés

	☑ OUI ☐ NON
☑ OUI ☐ NON
☑ OUI ☐ NON
☑ OUI ☐ NON



Installateur du projet
	SARL ST PERE TP 
Adresse :   route de Cosne   
58200 SAINT PERE

 : 0386381917 
 : 




Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☑ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON
Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☑ OUI ☐ NON
La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☑ OUI ☐ NON
Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☑ OUI ☐ NON

	Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☑ OUI ☐ NON
Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

	Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☑ ?

	Observations :





	
Regard de collecte
	


	
Commentaire -
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Y a-t-il un tampon amovible hermétique ? Oui

	
	
Est-il posé horizontalement ? Oui

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Fosse toutes eaux
	


	
Volume en m³ 3
	
Le volume est-il conforme au projet validé ? Oui

	
Marque -
	
Le prétraitement est-il positionné dans le bon sens ? Oui

	
Matériaux PVC
	
Le prétraitement est-il posé horizontalement ? Oui

	
Commentaire -
	
Les tampons de visite sont-ils affleurants et accessibles ? Oui

	
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Le diamètre des canalisations raccordées est équivalent aux orifices de traitement ? Oui

	
	
Positionnement du prétraitement sur un lit de sable compacté d'une épaisseur de 10 cm ? Oui

	
	
Vérification de la mise en eau du prétraitement ? Oui

	
	
Le prétraitement est-il fixé à une dalle d'amarrage ? Oui

	
	
Existence d'une dalle de répartition ? Non

	
	
Commentaires -

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm 100
	
Présence d'une ventilation primaire servant de prise d'air en amont de la fosse ? ?

	
Commentaire -
	
Présentation d'une ventilation en aval de la fosse septique ? Oui

	
Type de ventilation
Ventilation secondaire
	
Diamètre intérieur des canalisations >= 100 mm ? Oui

	
Equipements
Extracteur statique
	
Présence d'un extracteur de ventilation statique ou éolien ? Oui

	
	
Remontée au faitage ? Oui

	
	
Sortie d'air de la ventilation à plus de 40 cm du haut du toit ? Oui

	
	
Les ventilations primaires et secondaires sont-elles distantes de plus d'un mètre l'une de l'autre ? ?

	
	
Commentaires sur la ventilation : -

	 
	 

	
Filtre compact
	


	
Numéro d'agrément
2016-003
	
Si fonctionnement permanent, l'installation concerne-t-elle bien une résidence à occupation permanente ? Oui

	
Dénomination commerciale
GAMME ECOFLO MODELES CP MC
	
Présence d'une nappe phréatique ? Non

	
Capacité maximale de traitement en EH 5
	
L'écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ? -

	
Fonctionnement possible par intermittence ? Oui
	
La filière agréée est-elle mise en place conformément au projet validé ? Oui

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Ventilation : Oui

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Commentaires : -

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
La filière a-t-elle été installée selon les indications du concepteur ? Oui

	
Commentaire -
	
La filière est-elle posée dans le bon sens ? Oui

	
	
La filière est-elle posée horizontalement ? Oui

	
	
Tampons de visite affleurants et accessibles ? Oui

	
	
Diamètre des canalisations raccordées équivalent aux orifices de l'installation ? Oui

	
	
Vérification de la mise en eau de la filière ? Oui

	
	
Existence d'une dalle de répartition ? Oui

	
	
Tampon amovible hermétique ? Oui

	
	
La filière est-elle fixée à une dalle d'amarrage ? Oui

	
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non

	
	
Si oui, pourquoi et quels sont les risques : -

	
	
Commentaires sur l'implantation : -

	
	
Le dimensionnement de la filière correspond-il au projet validé ? Oui

	
	
La ventilation de la filière de traitement est-elle réalisée selon les prescriptions du concepteur ? Oui

	
	
Le traitement des eaux usées par la filière compacte mise en place nécessite-t-il la présence de matériaux filtrant dans l'ouvrage d'assainissement non collectif ? Oui

	
	
Si oui, les ouvrages de traitement contiennent-ils des matériaux filtrants ? ? Oui

	
	
Le type de matériaux utilisé correspond-il aux indications du concepteur ? Oui

	
	
Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grilles de maillage...) ? Oui

	
	
Si non, préciser : -

	
	
Commentaires : -

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
Milieu hydraulique superficiel
	
Si rejet par milieu superficiel, rejet réalisé conformément au projet validé ? Oui

	
Lieu de rejet prévu ou actuel
Fossé
	
Si puits d'infiltration, présence de matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 mm ? -

	
Nature des eaux rejetées
Eaux traitées
	
Si puits d'infiltration, déversement des eaux traitées éloigné de la paroi ? -

	
Commentaire -
	
Lieu de rejet : -

	
Type de matériau -
	
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? -

	
Profondeur -
	
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? -

	
Dimensionnement -
	
Si dispersion, distance inter tranchées en mètre ? -

	
	
Présence de regard ? Oui

	
	
Commentaires :
Reprise du regard de visite existant pour collecter le rejet avec les eaux pluviales

	 
	 



AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur 
	Nom de l’agent : Julie EVE
	Date : 07-11-2018

	Avis : Conforme

	Commentaires : Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.



Avis du responsable du SPANC  
	Nom du responsable : Françoise PILLARD
	Date : 07-11-2018

	Avis : Conforme

	Commentaires : 




	Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
Françoise PILLARD


	








Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 07-11-2018
Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)
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	Commune : 
Adresse de l’habitation contrôlée :
	COLMERY 
5  rue des tuileries     

	
	Référence cadastrale de la filière : 
	G 552
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