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Informations générales 	Dossier numéro : caj_13862
	Date du contrôle : 02/10/2019
	Date de réalisation de la filière ANC : 2012

	Habitation



	Adresse : 6  Rue des Moulins  
    
58200 SAINT PERE 

Référence cadastrale de l'habitation : AD 191

	Propriétaire
	Monsieur ROY Daniel Claude

Adresse : 6      Rue des Moulins 
58200 SAINT PERE  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 0 m²
	

	· Surface disponible ANC : 0 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Facture des travaux réalisés en 2012
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Réseau de surface 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




Le prétraitement : Fosse toutes eaux avec préfiltre
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-volume-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-volume-v} m3

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-marque_pretraitement-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-marque_pretraitement-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-materiaux_pretraitement-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-materiaux_pretraitement-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-commentaire-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-commentaire-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_origine_eaux-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_origine_eaux-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_type_eau-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_type_eau-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_acces-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_acces-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon_comment-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon_comment-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_regard_affleurant-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_regard_affleurant-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_dimension_adapte-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_dimension_adapte-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration_comment-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration_comment-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_odeur-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_odeur-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_ecoulement_correct-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_ecoulement_correct-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_hauteur_boue-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_hauteur_boue-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_vidange-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_vidange-v}

	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_comment-a}
	#{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_comment-v}



Le bac à graisses
	Volume en L
	500 L

	Commentaire
	le bac dégraisseur reçoit les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain et les 2 sani broyeurs

	Type d'eaux usées collectées ou à collecter
	Toutes les eaux usées

	Matériel
	

	Type de matériau de remplissage
	Polyéthylène

	Tampon du bac à graisse accessible ?
	Oui

	Bac à Graisse
	

	Le volume est-il adapté à son utilisation ?
	Oui

	Le bac présente-t-il des signes d'altération ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Le regard du bac à graisse est-il affleurant ?
	Oui

	Vidange(s) effectuées ? 
	 




Le préfiltre
	Type
	Séparé de la fosse toutes eaux

	Volume en l
	200

	Type de matériau de remplissage
	

	Indépendant de la fosse
	Oui

	Commentaire
	

	Tampon du préfiltre accessible ?
	Non

	Dégradations constatées ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ?
	?

	Colmatage ?
	?

	Ecoulement au sein du préfiltre correct ?
	?

	Présence d'odeurs ?
	?

	Regard affleurant ?
	Non

	Commentaires :
	




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Cours d'eau

	Nature des eaux rejetées
	Eaux prétraitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Prétraités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	BON

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	Non

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Compte tenu de l'absence totale de terrain et d'accès pour permettre une réhabitation de l'installation, l'acquéreur devra entretenir les ouvrages existants en réalisant des vidanges régulières afin d'éviter des départs de boues à la rivière.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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