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1. Projet de remise aux normes

1.1. Aptitude du sol à l’assainissement non collectif

Etude du sol a l’emplacement de la filière de traitement

· Caractéristiques du sous-sol à l’emplacement de la filière d’assainissement (entre 0 et 120 cm)

O cm

120 cm
sol argilo - calcaire

· Présence d’indices hydromorphiques

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON 

· Présence de la nappe 

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

· Présence du substratum rocheux 

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

· Perméabilité du sol

faible

· Observations



Filière d’assainissement adaptée au sol en place

· Aptitude du sol à la mise en place de tranchées d’infiltration :

 FORMDROPDOWN 


· Mode de traitement des eaux à la sortie de la fosse :

 FORMDROPDOWN 


· Mode de dispersion des eaux traitées :

 FORMDROPDOWN 


1.2. Filière d’assainissement préconisée 

Base de dimensionnement

· Nombre de chambres et chambres potentielles (pièce supérieure à 9 m²)

 FORMDROPDOWN 


· Nombre de pièces principales (nombre de chambres + 2) 

 FORMDROPDOWN 


Prétraitement

· Prétraitement à mettre en place

Si oui, type de prétraitement :  FORMDROPDOWN 


 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON 

· Volume du prétraitement à mettre en place 

 FORMDROPDOWN 
 m3

· Mise en place d’une ventilation amont / aval 

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

· Le prétraitement sera-t-il placé à plus de 10 m des sorties d’eaux ménagères 

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

· La mise en place d’un bac à graisses est-elle nécessaire 

Si oui, type d’eaux ménagères reçues : 

Volume du bac à graisses à mettre en place :  m3

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

Traitement

· Traitement à mettre en place

Si oui, type de traitement : 

 FORMDROPDOWN 


 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON 

· Dimensionnement du traitement à mettre en place 

25 m²

· Point de rejet et de dispersion des eaux traitées :

Si tranchées d’infiltration, dimensionnement : 

 FORMDROPDOWN 
 

· Arbre à supprimer

Si oui, nombre d’arbres : 

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON 

Ecoulement des eaux

· Ecoulement gravitaire de l’habitation jusqu’au point de dispersion des eaux traitées dans le milieu naturel

Si non, mise en place d’un poste de relevage

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

· Eaux reçues par le poste de relevage : 

-

Remise en état des lieux

· Pelouse

Si oui, surface approximative :   m²

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON 

· Trottoir, terrasse carrelée 

Si oui, surface approximative : m²

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

· Arbres 

Si oui, nombre d’arbres : 

 FORMCHECKBOX 
 OUI      FORMCHECKBOX 
 NON

Observations

Aucun réseau n'est présent au niveau de l'emplacement de l'assainissement.

1.3. Niveau de priorité de réhabilitation et enveloppe financière  des travaux

L’enveloppe financière des travaux de remise aux normes de l’installation autonome est estimée à 

6 307  €HT (y compris 15% pour imprévu).

Cf. pages suivantes

1.4. Recommandations

Mise en place d’un bac à graisse recommandée si la fosse se trouve à plus de 10 m de l’habitation :

· son volume sera de 500 l s’il reçoit les eaux de cuisine et de salle de bains

· son volume sera de 200 l s’il ne reçoit que les eaux de cuisine

Ne pas oublier les ventilations amont / aval par rapport au prétraitement.

Les ouvrages d’assainissement doivent se trouver aux distances minimales suivantes : 

· 3 m des limites parcellaires (limites de propriété)

· 3 m de toute végétation

· 5 m d’une habitation

· 35 m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine.
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