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Formulaire de diagnostic de l'existant                   FO3

Informations générales                                                                                                                         Dossier numéro : 200
	Date du contrôle
	     
	Date de l’avis de passage
	     
	Date de réalisation de la filière ANC
	1987

	Habitation


	Adresse
	890       Route de Toulouse      

	
	Bât.
	     
	Appart.
	     
	Esc.
	     
	Etg.
	     

	
	CP
	11400
	BP
	     

	
	Commune
	CASTELNAUDARY
	Complément ville
	     

	
	Référence cadastrale
	ZM 54- 55


	Propriétaire
	Type
	     

	
	Date de début
	01/06/2016
	Date de fin
	     

	
	Civilité, Nom, prénom
	Monsieur et Madame PORTILLO Joseph

	
	Complément de nom ou conjoint
	     

	
	Adresse
	890       Route de Toulouse      

	
	Bât.
	     
	Appart.
	     
	Esc.
	     
	Etg.
	     

	
	CP
	11400
	BP
	     

	
	Commune
	CASTELNAUDARY
	Complément ville
	     

	
	Téléphone(s)
	0610103199      

	
	Fax
	     
	Mail
	     

	
	Payeur équivalent redevance
	 FORMCHECKBOX 


	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	Civilité, Nom, prénom
	Monsieur et Madame PORTILLO Joseph

	
	Téléphone(s)
	           

	
	Fax
	     
	Mail
	     

	
	Remarque
	     



Données générales du contrôle de l’existant

	Demandeur (si différent du propriétaire)
	     

	Personne(s) rencontrée(s) si différente(s) du propriétaire
	     

	Observations
	     



Caractéristiques de l'habitation

	Année de construction du logement :      
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :       m3
	Temps d'occupation annuelle : 100%
	Logement vacant :  FORMCHECKBOX 


	Nombre de Chambres : 3
Nombre de pièces principales :      
	Nombre d'occupants : 4
Nombre équivalent habitant : 4

	Dérogation ?          FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON
	Date de fin de dérogation :      

	Type de zonage
	     
	Zone de prévention des risques
	     

	Commentaires sur l’habitation
	     


Compléments d’information sur le site

	Affectation construction :      
	Nature de la distribution :      

	Etat du raccordement :       
	Date de mise en raccordement :      

	Commentaires :      

	


Caractéristiques du terrain et de l’habitation

	· Superficie totale de la parcelle : 2 505 m²
	

	· Surface disponible ANC :       m²

· Etude de sol réalisée :  FORMCHECKBOX 

	

	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible <5%
Commentaires :      
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?

· Est-il destiné à la consommation humaine ?

· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m

· Est-il déclaré ? 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON 

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI   FORMCHECKBOX 
NON   FORMCHECKBOX 
 ?

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur un terrain mitoyen ?

· Est-il destiné à la consommation humaine ?

· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m

· Est-il déclaré ?
Commentaires sur le terrain et son environnement :      
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
OUI   FORMCHECKBOX 
NON   FORMCHECKBOX 
 ?


Pédologie

	Données pédologiques
	

	Perméabilité
	12 mm/h

	Nature de sondages effectués
	 FORMCHECKBOX 
 Tarière  FORMCHECKBOX 
 Fosse pédologique  FORMCHECKBOX 
 Observation visuelle

	Possibilité 
	 FORMCHECKBOX 
 Epandage souterrain classique   FORMCHECKBOX 
 Epandage sur sol reconstitué


Mesures de perméabilité
	Perméabilité 1

Profondeur
	      mm/h

     

	Perméabilité 2

Profondeur 
	      mm/h

     

	Perméabilité 3

Profondeur
	      mm/h

     

	Perméabilité moyenne

Commentaires
	12 mm/h

     


	Conclusions pédologiques
	

	          1er sondage

          2ème sondage

          3ème sondage

          Commentaires
	      

     
     
Perméabilité du sol médiocre

	Indices SERP
	Sol :               Eau :             Roche :              Pente :      


Implantation du système

	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?

· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Etude de sol et de définition de filière
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON


Caractéristiques de l'installation
	Eléments composant la filière

	Filières traditionnelles

 FORMCHECKBOX 
 Prétraitement

 FORMCHECKBOX 
 Traitement

	Filières agréées

 FORMCHECKBOX 
 Filtre compact
 FORMCHECKBOX 
 Microstation

 FORMCHECKBOX 
 Filtre planté

	 FORMCHECKBOX 
 Regard de visite ou té

 FORMCHECKBOX 
 Regard de collecte

 FORMCHECKBOX 
 Toilette sèche

 FORMCHECKBOX 
 Poste de relevage



	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) :  FORMCHECKBOX 


	Commentaires généraux : 



	Description de l'Evacuation
	

	· Destination des eaux pluviales : Réseau de surface
· Commentaires : Réseau de surface
	

	· Origine des effluents : Toutes eaux
· Commentaires : 

	


	La collecte des eaux usées
	

	· Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Oui
· Commentaires : 
	

	· L'écoulement se fait-il correctement ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Présence d’odeurs ?

· Si oui, citer leur localisation : 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?



	· Présence d’un siphon disconnecteur ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	Commentaires : 

	


Le prétraitement

	· Type de prétraitement : Fosse toutes eaux



Volume : 3 m3
· Matériau : Polyéthylène
· Equipement(s) de prétraitement existants

                      FORMCHECKBOX 
 Bac à graisse                          FORMCHECKBOX 
 Ventilation(s)

                      FORMCHECKBOX 
 Préfiltre                                   FORMCHECKBOX 
 Vidanges effectuées
	

	· Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?

· Type d’eaux usées : toutes eaux
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 Mixte

	· Le prétraitement est-il accessible ?

· Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	· Le tampon est-il verrouillé ?

·  Si oui, préciser : Vissé
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	· Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d’accueil ? 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d’altération ?
(affaissement, fissure, déformation, corrosion...)

· Si oui, préciser :       
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Présence d’odeurs ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· L’écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitement se fait-il correctement ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?

· Si oui, prévoir une vidange !! 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	Commentaires sur le prétraitement :      

	


	Préfiltre :

· Tampon du préfiltre accessible ?

· Dégradations constatées ?

· Si oui, préciser :      
· Préfiltre indépendant de la fosse ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ?

· Type de matériau de remplissage :      
· Colmatage ?

· Ecoulement au sein du préfiltre correct ?

· Présence d'odeurs ?

· Regard affleurant ?

Commentaires sur le préfiltre :      

	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?


	Ventilation
	

	· Existe-t-il une ventilation primaire ?

· Existe-t-il une ventilation secondaire ?

· Type de ventilation : 
·  La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d’air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au-dessus des locaux habités ?

· Présence d’un extracteur ?

· Si oui, 

· Fonctionne t’il correctement ?

· L'extraction d'air est-elle à plus de 40 cm au dessus du faîtage ?

· Diamètre de la canalisation : 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	Commentaires sur la ventilation : Un seul évent visible.

	


Filière de traitement

	· Type de traitement : Tranchées d'épandage  à faible profondeur
· Présence de :

· Regard de répartition :  FORMCHECKBOX 

· Regard de bouclage :  FORMCHECKBOX 

· Regard de contrôle :  FORMCHECKBOX 

	

	Dimensionnement

	· Le dimensionnement du traitement est-il connu ?

· Si oui, préciser l’ensemble des caractéristiques connues ou relevées : 3 x 25 ml


Longueur :       m

Largeur :       m

Profondeur :       m Surface :       m2

Pour les Tertres

Base

Longueur :       m

Largeur :        m

Sommet

Longueur :       m

Largeur :        m


	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON




	Positionnement :

· Le traitement est-il positionné à au moins :

· 5 m de l’habitation

· 3 m de tout arbre

· 3 m des limites de la parcelle

· 35 m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	Dysfonctionnement

	· Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? 

· Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?      
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? 

· Si oui, préciser (colmatage, stagnation d’eau en surface, …) :      
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	Commentaires sur le traitement : La réalisation des tranchées parait correcte, mais le choix de ce mode de traitement est en contradiction avec les conclusions de l'étude de sol.

	


	Regard de répartition
	

	· Le regard de répartition est-il accessible ?

· Est-il affleurant ? 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	· Le regard de répartition présente-t-il des signes d’altération ? (affaissement, corrosion, fissure, déformation...)
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Le regard est-il affleurant ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	· Stagnation d‘eaux dans le regard ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard)
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Dépôt de matière en fond de regard ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Présence d’odeurs ? 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Ecoulement correct au sein du regard ? 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	Commentaires :      

	


	Regard de bouclage
	

	· Le regard de bouclage est-il accessible ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	· Présente-t-il des signes d’altération ? (affaissement, corrosion, fissure, déformation...)
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Le regard est-il affleurant ? 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON

	· Stagnation d‘eaux dans le regard ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Dépôt de matière en fond de regard ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Présence d’odeurs ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	Commentaires : 

	


 

Poste de relevage

	· Matériau : Polyéthylène  Volume :       L               Volume de bâchée :       L
	

	· Le poste de relevage est-il posé convenablement ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Où est-il situé par rapport au reste de la filière ? Aux sorties d'eaux pour alimenter le prétraitement
	

	· La ventilation de la bâche est-elle assurée ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Le dispositif brise-flux a t'il été installé ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Présence d’une alarme ? 
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Présence d’une ventilation ?
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Vérification du branchement électrique ?

· Année de pose : 2016
· Etat de pompe : RAS
	 FORMCHECKBOX 
 OUI
 FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

	· Commentaires sur le poste de relevage :      

	


Conclusion du contrôle

	Filière conforme ?

Filière satisfaisante ?

Filière inexistante ?

Filière non visible ? 

Filière incomplète ?

Dégradations importantes constatées (colmatage, corrosion, effondrement, …) ?

Filière notablement sous-dimensionnée ?

Nuisances constatées (odeurs, écoulement sur terrain voisin, …) ?

Filière à l’origine d’une pollution et/ou d’un problème de salubrité publique ?

Précisions :      
Autres :      
	 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON

 FORMCHECKBOX 
OUI       FORMCHECKBOX 
 NON




	Fonctionnement et impact du dispositif
	

	Zone à enjeux sanitaires : Non                                              Zone à enjeux environnementaux : Non
Installation : Présente
     
     
Défaut de structure : Aucun défaut
     
     
Dysfonctionnement : 

     
Mettre la ventilation en conformité avec le DTU 64.1
Entretien / Usure : Aucun défaut
     
     


	Conclusion : Installation ne présentant pas de non conformité


	L’usager est-il satisfait de son installation, quelles sont ses remarques ?

     

	Date :

 FORMCHECKBOX 
 Signature du propriétaire     


	Service de contrôle

	Nom du service
	Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois

	Adresse
	40 av du 08 mai 1945 CP :  11400 Commune : CASTELNAUDARY

	Téléphone
	04.68 23 68 43


	Proposition d’avis du contrôleur
	Conforme

	Commentaires : Mettre la ventilation en conformité avec le DTU 64.1

Les autres éléments composant la filière d'assainissement sont installés correctement, cependant le choix de cette filière est en contradiction avec les conclusions de l'étude de sol et les préconisations du bureau d'étude transmises par le propriétaire.

 Le SPANC n'a pas été associé à cette réhabilitation et n'a pas donné son avis sur la conception du système.

J'attire votre attention qu'en cas de conditions particulièrement défavorables (précipitations importantes, grand nombre d'utilisateurs...) les tranchées se saturent et que le système se bloque.

	Date : 19/06/2018
Nom et signature du contrôleur : M. FORATO Serge


	Avis du responsable du service de contrôle
	Conforme

	Commentaires :      


	Date : 19/06/2018
nom et signature du responsable du service en charge du contrôle : 

M. Philippe BERNARD
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